ZXP820/1-12金属膜片厚度测量记录

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 测量位置 | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | |
|  | A(0mm) 0.80-1.0 |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| B(10mm) 0.80-1.0 |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| C(21mm) 0.80-1.0 |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| D(33mm) 0.80-1.0 |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| E(46mm) 0.90-1.10 |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| F(67mm) 1.0-1.20 |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| G(89mm) 1.05-1.25 |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| H(100mm) 1.0-1.20 |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| I(117.1mm) 1.23-1.37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| J 1.15-1.35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 测量位置 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ≤0.1 |
|  | A-B 0.80-1.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B-C 0.80-1.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C-D 0.80-1.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D-E 0.80-1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E-F 0.90-1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F-G 1.0-1.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G-H 1.0-1.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 高度 | 实测 | 翻边高度 | 实测 | 平面度 | 实测 | 翻边R | 实测 | 直径 | 实测 | 重量（测量） |
| 116.8~117.6 |  | 7.8~8.2 |  | 0.2 |  | R3.2~R3.3 |  | Φ255.1~φ255.7 |  |  |

检验： 日期：